**BORSTAHUSSNIPAN "TÖSEN" 2024**

ÄGARE: Borstahusens Museiförening

Båtbyggeri: Röda Möllan, Smörhålan Landskrona

Byggtid: Januari 2024 - 31/7 2024

Arbetstid: Båtbyggare 900 timmar,Lärling 200 timmar

Snipan är byggd efter en linjeritning, signerad Gustafsson Landskrona 1903

Båten mäter 18 fot ( 5.49 m) i längsta punkten där bordläggningsplankorna möter stävarna.

Längd över allt är ca 5,7 m.

Bredd på båten är 1,85 m.

Vikt inkl rigg 360 kg.

Just nu finns det invändig barlast i form av blytackor om 90 kg.

Båten är byggd helt i ek, växt och sågad i nordöstra Skåne.

Krokvuxet material är använt på alla ytor, allt för att optimera styrkan.

Sammanfogad med 1160 kopparnitar, syrafast skruv och bultar.

Allt trä i båt, rigg, åror, är oljat till mättnad.

Utsidan på båten är sen lackerat med båtlack.

Invändigt är tjäroljat.

Åror och rigg är endast oljat.

Rigg och åror är utförda i svensk gran.

Det finns tre storlekar på åror, allt för att passa olika roddare.

Segel är handsydda på traditionellt vis av Tisdagsgruppen.

"Krysstället" dvs sprisegel och fock mäter 14 kvm.

Med klyvare och toppsegel totalt 20 kvm segelyta.

Segelväv är inköpt i Köpenhamn hos Sejlmager Hansen efterfolger.

Borstahusens museum den 24/9 2024